|  |  |
| --- | --- |
|    | **Заказчик:**ТОО «West Dala» «Вест Дала»**Краткое описание.**«КОО «Кошанай». МодернизацияКомплекса непрерывного действия для утилизации твердых и жидких отходов КЗ-2,6»**Проектным решением выполнено:**- демонтаж заглушки фланцевой 50-4,0 Мпа (1 шт.);- демонтаж крана шарового 25 G-1" (3 шт.)- демонтаж линии подачи топливного газа на блок сжигания ∅57х5 мм (21,5 п.м.);- демонтаж трубы газопровода ∅25х3 (2 п.м.);- установка загазованности природным газом СЗ-1 (1 шт.);- установка сигнализатора загазованности оксидом углерода СЗ-2 (1 шт.);- установка на выходе продуктов горения печей К3-2,6 сухих фильтров с вентиляторами для прокачки;- установка мокрого скруббера для очистка отходящих газов печей;- подключение электродвигателей вентиляторов фильтров (2.2кВт) и насоса высокого давления (2,2кВт) к электрической сети и управление их включением и отключением. |