|  |  |
| --- | --- |
|   | **Заказчик:**ТОО «Жаикмунай»**Краткое описание.**«ЧНГКМ. УКПГ – 1/2. Реконструкция дренажа компрессоров С-101/101А/105/106»Проектом предусмотрено реконструкция существующих дренажных линий углеводородов с содержанием воды и сероводорода на существующих компрессорах С-101А, С-101, С-105, С-106(А, В, С) на УКПГ – 1/2 ТОО «Жаикмунай». Проектным решением выполнено:- прокладка линий трубопровода дренажа углеводородов с содержанием воды и сероводорода: - прокладка линии трубопровода дренажа от скруббера V-120, V-130 компрессора С-101А;- прокладка линии трубопровода дренажа от скруббера PV-01 и PV-03 компрессора С-101;- прокладка линии трубопровода дренажа от скрубберов PV-02 и PV-03 компрессора С-105;- прокладка линии трубопровода дренажа от компрессоров С-106(А, В, С);- прокладка линии коллектора (сбора) от проектируемых дренажных линий от компрессоров С-101А, С-101, С-105 и до существующего сосуда сырого конденсата V-442А- прокладка отдельной линии коллектора дренажа от компрессоров С-106(А, В, С) до существующего сосуда сырого конденсата V-442А. |